7 мин четене

# Как да изберете правилното остъкляване за вашия дом

Изборът на правилно остъкляване за вашия дом е едно от най-важните решения при строителство или реновация. Стъклото в прозорците ви влияе на всичко — от това колко топли са стаите ви зимата и колко хладни лятото, до колко улични шумове проникват и колко UV светлина достига до мебелите ви. Това изчерпателно ръководство обяснява всичко, което трябва да знаете.

## Двойно срещу тройно остъкляване

Двойното остъкляване се състои от два стъклени панела, разделени от запълнена с газ кухина (обикновено 16 мм аргон), с U-стойности около 1,1 W/m²K. За много климати и бюджети то остава отлична инвестиция, предлагащ силен баланс на термична ефективност, акустична изолация и рентабилност. Тройното остъкляване добавя трети панел и допълнителна газова кухина, понижавайки U-стойностите до 0,5–0,7 W/m²K. Компромисът е по-тежка и по-дебела конструкция, изискваща здрави рамки. В премиум алуминиеви системи като SCHÜCO AWS 75 SI+ това допълнително тегло се управлява без усилие благодарение на усилени профили.

## Разбиране на нискоемисионните покрития

Нискоемисионните (Low-E) покрития са микроскопично тънки метални слоеве, нанесени върху стъклената повърхност. Те отразяват инфрачервената топлинна радиация обратно в стаята през зимата, като същевременно позволяват на видимата светлина да преминава свободно. Съвременните Low-E покрития са практически невидими за невъоръжено око и могат да намалят топлинните загуби през стъклото с до 75%. Има два основни типа: твърдо покритие (пиролитично), което е по-издръжливо, и меко покритие (спътерно), което осигурява най-добрата термична ефективност и е стандарт в премиум системите.

## Акустично остъкляване за спокоен живот

Ако живеете близо до натоварен път, летище или строителна зона, акустичното остъкляване може да бъде трансформиращо. Стандартното двойно остъкляване намалява шума с около 29–32 dB, но специализираните акустични конфигурации — с ламинирано стъкло с PVB прослойки и асиметрични дебелини — могат да постигнат намаляване от 40–47 dB. Ключовият принцип е асиметрията: чрез използване на панели с различна дебелина (напр. 6 мм външен, 4 мм вътрешен), стъклото нарушава резонанса на звуковите вълни далеч по-ефективно. В комбинация с херметичните уплътнения на премиум алуминиеви профили, резултатът е драматично по-тиха жилищна среда.

## Соларен контрол и тонирано стъкло

В стаи с южно изложение или топъл климат, стъклото със соларен контрол предотвратява прегряването чрез отразяване на слънчевата енергия преди навлизането й. Съвременните покрития за соларен контрол отхвърлят до 70% от слънчевата топлина, като поддържат висока видима светлинна пропускливост. Тонираното стъкло (в бронзови, сиви, зелени или сини тонове) предлага по-традиционен подход към соларния контрол, като добавя и характерна естетика на фасадите. И двата подхода могат да се комбинират с Low-E покрития за максимална енергийна ефективност.

### Правилният избор

Няма единствено „най-добро“ остъкляване — идеалният избор зависи от вашия климат, ориентация, шумова среда и бюджет. Най-добрият подход е да се консултирате с опитни специалисти по остъкляване, които могат да оценят конкретната ви ситуация. В PROFI WINDOWS нашият инженерен екип предоставя персонализирани препоръки за остъкляване за всеки проект, гарантирайки перфектния баланс между комфорт, ефективност и естетика.

## Продължете да четете

Прочетете повече
5 мин четене

### Бъдещето на енергийно ефективните прозорци през 2026

Разгледайте най-новите иновации в термоизолацията и технологията за интелигентно стъкло, които преоформят архитектурата и устойчивия дизайн.

Прочетете повече
6 мин четене

### Защо алуминиевите рамки превъзхождат PVC в дългосрочен план

Сравнение на дълготрайност, термична ефективност, рециклируемост и обща цена на притежание между алуминиеви и PVC прозоречни системи.

## Готови ли сте да подмените прозорците си?

Приложете тези знания на практика. Свържете се с нас за безплатна консултация и открийте перфектната система за вашия проект.

Безплатна оферта